中煤建安集团第七工程处

吕梁项目部兴县零星工程劳务分包

（采购编号：LW-LL-202402）

**竞 价 文 件**

采 购 人：中煤建安集团七处吕梁项目部

采购时间：2024年03月31日

**目 录**

第一章 竞价须知 1

一、竞价须知前附表 1

二、竞价说明 4

三、竞价要求及评审方法 5

四、技术要求及图纸 7

第二章 竞价文件格式 7

一、报 价 函 10

二、分项报价表 11

三、法定代表人资格证明书 12

四、法人授权委托书 13

五、资质证明文件 14

六、供应商廉洁承诺书 15

七、无拖欠农民工工资承诺书 16

八、与本工程竞价有关的其它说明 17

**第一章 竞价须知**

**中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**（以下简称“采购人”），就 **吕梁项目部兴县零星工程劳务分包** 工程实施采购活动，诚挚邀请潜在分包商参与本次竞价，具体内容如下：

**一、竞价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明及要求** |
| 1 | 分包工程概况 | 本工程为 **吕梁项目部兴县零星工程劳务分包**  施工地点：**山西省吕梁市兴县车家庄煤矿、关家崖煤矿、峁底煤矿。** |
| 2 | 分包范围 | 吕梁项目部兴县零星工程劳务分包具体包括兴县车家庄煤矿、关家崖煤矿、峁底煤矿零星土建工程、安装、拆除、维修、新建等零星工程。厂区新建、改扩建、维修以及业主安排的其他零星工程等劳务施工作业。主要包括土方工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、安装工程、拆除工程等业主要求施工内容中的劳务作业，安全防护设施施工、安全生产标准化施工。相关的人员及机械设备进出场安置宿餐费用、机械费(包括燃油费及司机工资)应上缴的各种保险费、成品保护费、配合费、措施费、管理费、利润、损耗、各种人材机等涨价风险等，还包含安全文明施工、安全防护设施施工、安全生产标准化施工。根据实际需要，承包方有权对其工作内容进行调整。  分包人应负责分包工程竣工及结算资料编制、与其他单位配合费、分包工程施工人员安置宿餐费用、成品保护费、各种因素的误工费、各种因素涨价风险费及质保期内的维修费用等。 |
| 3 | 标段划分 | 本分包工程共 1 个标段，拟选用 1 个竞价人中标。 |
| 4 | 材料、机械及设施、劳保用品等 | 采购人提供：（1）承包方提供建筑工程必需的配电设备（即：配电柜、配电箱，电缆承包人配至二级配电箱；三级配电箱及二级至三级配电箱的电缆、三级配电箱以下的电缆由分包人依据承包人要求的标准自行采购，劳保用品(包括工作服、安全帽、安全带等)由承包人提供，费用由分包人承担。承包人提供周转材料，分包人对所领用的周转材料派专人进行看管，后期归还若损坏及丢失按原价进行赔偿。水电费由采购人承担。（2）施工过程中所需主材、起重设备、等所有机械及施工设备。  分包人提供：施工所需的所有辅材。 |
| 5 | 工期要求 | 300天，具体开工日期以实际通知为准。 |
| 6 | 质量标准 | 一次性验收合格，施工质量及材质必须符合国标，按建设单位有关质量的约定、国家现行的规范要求，本工程必须达到质量评定 合格 标准。 |
| 7 | 报价方式 | 本工程的报价采用 不含税固定单价 报价法。所报价格包括：为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、辅材材费、措施费（包括技术措施费和组织措施费）、分包人管理费、利润、规费等。  （2）报价可根据地方实际，结合公司自身实际情况以及竞争实力确定。  （3）报价应包含为完成采购范围内所有工程内容并达到工程质量要求所产生的全部费用，以及由此所产生的风险费用。 |
| 8 | 竞价资格 | （1）必须持有有效的营业执照（三证合一）；  （2）必须具备合法有效的 **施工劳务不分等级资质；**  （3）具有有效建筑业企业《安全生产许可证》；  （4）须为一般纳税人。  （5）应按采购人要求配备相应管理人员：安全生产管理人员、工程技术人员和特种作业人员需持证上岗，且须提供单位主要人员（安全生产管理人员、工程技术人员）社保缴纳证明复印件，及参与投标被授权人身份证复印件、社保缴纳证明资料。  （6）中标的竞价单位项目负责人每月在现场带班作业时间不得少于22天。 |
| 9 | 联合体投标 | 本次项目 🞎接受 🗹不接受 联合体参加采购活动。 |
| 10 | 付款条件 | 本工程无预付款，进度款根据承包人对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的 80 %支付。施工完成后经项目部验收合格并出具验收合格报告，支付比例提升至95%，余款（工程价款的2%）为农民工工资保证金，自分包工程完工、分包人提交无拖欠劳务工工资承诺书且所有劳务人员退场后一个月内，且无工程款纠纷后无息支付；余款（工程价款的3%）为质量保修金，自分包工程竣工验收合格后，分包决算审核批准之日满两年无保修事项发生时，一次性无息支付。  工程进度款及最终结算价款的支付以分包人开具合法有效的 100 %增值税专用发票为前提，分包人在向承包人提供发票时，必须向承包人提交工程所在地税务机关出具的预缴完税凭证，否则，承包人不予结算付款。  分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。 |
| 11 | 现场踏勘日期 | 各竞价单位根据自身情况自行决定是否进行现场踏勘，同时，项目部负责现场踏勘接待及工程现场答疑或电话答疑的为项目经理： 王策 ，电话： 15229103584 ；答疑时间开标前一天止，每天电话答疑时间为9:00-11:30和14:00-18:00。 |
| 12 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：  ☑要求，履约保证金采用差额定率累进法计算：根据合同不含税暂定总金额，100万以内部分按合同额的5%，100~500万元部分按3%，超过500万元部分按2%计算。  □不要求。 |
| 13 | 竞价有效期 | 自竞谈日起 30 日历天。 |
| 14 | 评审方法 | ☑最低评审价格法，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。  □综合评估法，后附评标内容及标准。 |
| 15 | 竞价文件澄清 | 竞价单位应仔细阅读和检查竞谈文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向竞价邀请单位提出，以便补齐。如有疑问，应在竞谈时间前2日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向竞价邀请单位提出，要求竞价邀请单位对竞谈文件予以澄清。 |
| 16 | 竞价文件份数 | 装订完好正本1份、电子版1份。 |
| 17 | 竞价文件递交及开标及竞谈时间 | 1、分包商在报价截止时间前登陆中煤易购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）完成网上报价，上传PDF格式报价文件作为附件。并将一套纸质版报价书（正本）装订后邮寄至山西省吕梁市临县黄家沟煤业有限公司安置小区2号楼101，王策（收），电话：15229103584  2、递交截止时间：2024年03月31日下午17:00  3、开标及竞谈时间：2024年03月31日下午17:00 |
| 18 | 采购联系人 | 联系人王策 ，电话：15229103584 ，邮箱：/ |
| 19 | 采购限价 | ☑不设置采购限价；  □本分包工程设置采购限价，限价为/万元。  报价人的投标报价不得超过采购限价，超过此价的报价将被否决。 |

**二、竞价说明**

**1.**竞价单位应承担其编制及递交竞价文件、现场勘察所涉及的一切费用。无论竞价结果如何，采购人对此费用概不负责。报价单位无论是否成交，竞价文件概不退还。

**2.竞价人资格要求：**

2.1竞价人资格要求：见竞价须知前附表。

2.2竞价人不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本分包项目的其他竞价人为同一个单位负责人；

（4）与本分包项目的其他竞价人存在控股、管理关系；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（9）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（10）被中煤集团或采购人列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

（11）法律法规或竞价人须知前附表规定的其他情形。

**3.竞价的组成**

（1）竞价文件包括本文件及所有按竞价文件规定发出的修改、澄清及补充通知。

（2）报价单位应认真审阅全面理解竞价文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸。如果报价单位的竞价文件不能实质性地响应竞价文件的要求，责任由报价单位自负。根据规定，不符合要求的竞价文件将被拒绝。

（3）凡获得竞价文件者，均应对竞价文件保密。

**4.报价内容：**报价单及格式（后附）

报价单位还应在报价中考虑并自行承担的其他费用：

（1）因图纸、设备、材料等供应脱节，因工序交叉和工序衔接、业主原因可能造成的施工进度及工期延误造成的停工、窝工、机具闲置等损失费；由于工期紧需要赶工所投入的费用；因季节性原因造成的人员、设备停滞和保养、保管费用。

（2）本报价包括自行承包范围的关系协调费、季节性施工费用、预防一般性自然灾害所采取的措施费用、采购范围不可预见的风险费用、不可预见的施工措施费用及与本施工相关的其它所有费用等。

（3）报价单位本次报价为本标段内工程结算的依据，在合同实施期间不因市场单价、季节性变化等其他因素而发生变化。

（4）如报价单位不能按期完成施工进度，影响下道工序作业的，采购人有权对报价单位工程量进行削减，相应工程量在结算时扣除。

**5.报价说明：**各报价单位应根据施工图纸及所竞价范围，结合现场情况自行报价。报价单位应充分考虑施工期间可能存在的市场风险和政策性调整，并计入报价，报价在合同实施期间不因市场变化因素或其他任何因素而变动。除非另有协议，对工期、工程量、技术要求等另有界定时才可对合同价格进行调整。

**6.竞价文件的组成：**竞价单位应当使用该采购文件所提供的竞价文件格式报价。

**7.竞价有效期：**在原定竞价有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向竞价单位提出延长竞价有效期的要求。

**8.竞价文件的密封与递交：**竞价文件的密封与递交方式须按“须知前附表”规定，竞价单位违反此规定，其竞价文件将被拒绝，并原封退还。

**9.竞价截止时间：**竞价单位须按“须知前附表”中规定的竞价文件递交地点、在竞价截止时间之前将完整的竞价文件递交给采购人。超过竞价截止期送达的竞价文件将被拒绝并原封退给竞价单位。

**10.竞价文件的修改与撤回**

（1）竞价单位可以在递交竞价文件以后，在规定的竞价截止时间之前，可以书面形式向采购人递交请求修改或撤回其竞价文件的通知。但在竞价截止时间之后，竞价单位不得修改或撤回其竞价文件。

（2）竞价截止以后,在竞价有效期内，竞价单位不得撤回竞价文件。

**三、竞价要求及评审方法**

**1.评审工作**

评审及确定工作将在有关监管部门的监督下进行。评审由采购人组建的评审小组负责。确定由采购人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人排序名单，并按制度要求履行工程处决策审批程序后确定成交人。

**2.评审程序**

本次竞价及结果确定共分为四个阶段：

第一阶段：请竞价单位于规定时间地点递交竞价响应文件至评审地点，并现场开启标书（包括邮箱内报价的单位）。

第二阶段：由采购单位组成的评审小组与竞价单位进行谈判，现场进行二次报价，根据二次报价的总价按从低到高的顺序进行排名，推荐中标候选人名单；

第三阶段：评审小组将评审结果上报分管领导及主管部室审核（审批），达到工程处集体决策定标的，须上会通过后确定中标单位。

第四阶段：由中标单位与采购单位签订合同。

**3.评审过程的保密性**

（1）谈判采购后，直到向成交的竞价单位授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞价的有关资料以及授标意见等，均不得向竞价单位及与评审无关的其他人透露。

（2）在评审过程中，如果竞价单位试图在竞价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其竞价将被拒绝。

**4.评审要求**

竞标人代表未到现场签字确认的，不影响开评标过程。评审和确定将在竞价有效期结束日前完成。不能在竞价有效期结束日前完成评审和确定的，采购人将通知所有竞价单位延长竞价有效期。

**5.评审办法：**见竞价附表14项。

**5.1以最低评审价格法，**即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（1）评标将以价格因素确定中标候选单位，即在全部满足竞价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定总价最低报价，以提出最低报价的竞价单位为中标候选单位。

（2）有二轮报价等议标环节的，经过该环节后，评审小组不再接受竞价人再次提出的澄清、补充或修正。

（3）在开评标过程中，若发现竞价单位的投标报价中有空项，则按该项工作其他竞价单位中的最高价进行填写、汇总评分并进行排名。

**四、技术要求及图纸**

**1.工期及质量：**见前附表说明。

**2.技术要求：**

**3.施工图纸及工程量清单**

**第二章 竞价文件格式**

**正本**

中煤建安集团第七工程处

吕梁项目部兴县零星工程劳务分包

**竞价文件**

**采购编号：LW-LL-202402**

**报价单位： （ 公章）**

**法定代表人或委托代理人： （ 签字或盖章）**

**竞价日期： 2024年03月31日**

**竞价文件目录**

1. 报价函

二、 分项报价单

三、 法定代表人资格证明

四、 法人授权委托书及被授权人社保证明

五、 资质证明文件

六、 供应商廉洁承诺书

七、 无拖欠农民工工资承诺书

八、与本工程竞价有关的其它说明

**一、报 价 函**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

1、根据已收到的采购编号为 **LW-LL-202402** 的 **吕梁项目部兴县零星工程劳务分包** 工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程竞价文件的竞价须知、合同形式及条款约定、技术规范、图纸等有关文件后，我方愿以报价清单固定综合单价暂定总价（不含增值税）： 元(￥ )的报价，按上述一切条件承包工程施工、竣工和保修。保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变报价。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件(如有时)及有关附件，承担竞价文件约定的所有报价单位的义务。

3、一旦我方成交，我方保证在 **竞价文件要求** （工期）内竣工并移交整个工程。工程质量达到 **合格** 标准。

4、我方承诺若不能按竞价文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，建设单位有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

5、我方同意所提交的竞价文件在竞争性谈判须知规定的竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方保证委派竞价谈判中所列项目经理等主要技术和管理人员驻现场，中途不得随意调整，否则，视我方违约，承担合同中约定的违约。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 2024年03月31日

**二、分项报价表**

工程名称：吕梁项目部兴县零星工程劳务分包 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程名称** | | **工作内容** | **单位** | **暂定工程量** | **不含税综合单价** | **不含税合价** | **备注** |
| **1** | **土建工程** | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 土方工程 | 人工清槽 | 一二类土（细砂土基底200mm）基底夯实、清理；水沟、电缆沟等的土方开挖、清理。 | m³ | 100 |  |  |  |
| **3** | 人工配合回填土 | 承包人机械回填。分包人包括7m以内取土挖运、回填、洒水、整平碾压，以夯实后实际回填量计量。 | m³ | 100 |  |  |  |
| **4** | 3:7灰土回填 | 铺设垫层,拌和,找平,夯实。 | m³ | 150 |  |  |  |
| **5** | 混凝土施工(商砼) | 泵送混凝土 | 1、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容。 2、含泵送、自卸、用小推车打砼及塔吊吊运费用，含小推车的修理及加固。 3、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管。 4、含使用塔吊吊运浇筑砼时的人工费。 5、按项目部要求天棚及漏斗以下混凝土达到清水混凝土标准。 6、含筒壁环梁流坠处理。 7、含脚手架撘拆、布料机安拆及操作平台搭拆等措施费。 | m³ | 300 |  |  |  |
| **6** | 非泵送混凝土 | 1、包含完成砼施工、砼接槎打磨修平、砼修补抹面压光（即图纸上没有明确要求抹灰的抹面）的所有劳务施工内容。 2、含自拌、自卸、用小推车打砼及塔吊吊运费用，含小推车的修理及加固。 3、包含完成砼施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、商砼泵送浇筑、振捣、遗落砼清理等内容，包括汽车泵使用期间的配合，包括小型机具(振动棒、电机及小电缆)的采购保管。 4、含使用塔吊吊运浇筑砼时的人工费。 5、按项目部要求天棚及漏斗以下混凝土达到清水混凝土标准。 6、含筒壁环梁流坠处理。 7、含脚手架撘拆、布料机安拆及操作平台搭拆等措施费。 8、甲方只提供自拌混凝土材料，其余均由乙方承担。 | m³ | 4000 |  |  |  |
| **7** | 模板施工 | 基础（含设备基础） | 1、按复合木模板考虑。（含模板） 2、包含放线、木模制安、运输、清理、支撑架体（5.2m及5.2m以内）安拆等完成模板工程施工的所有施工内容，结算工程量以实际混凝土接触面积计算，支设按70%考虑，拆除按30%考虑。 3、包括相关措施费用(支撑架搭拆、支模安全防护、甲供材料的装卸车、库房领取、场内运输、使用保管及归还入库码垛等内容)，包括木模板、木方子、钉子、海绵条及对拉螺栓(或止水对拉螺杆）、步步紧等的材料采购、运输装卸及保管等相关费用，还包括电缆、木工锯、小型机具(电锯)费。 4、主体模板包含集水坑、排水沟、雨棚、二次结构等零星工程模板。 5、包含安全通道底板过桥平台搭设及基坑操作通道平台撘拆等。 | ㎡ | 400 |  |  |  |
| **8** | 基础以上 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| **9** | 钢筋施工 | 所有部位 | 1、包含图纸设计范围内所有钢筋制作安装工作内容，包括但不限于钢筋制作、绑扎、安装、钢筋定位绑扎及焊接、骨架筋的制安（含调直、下料、焊接）、加工制作(含丝头加工)，钢筋卸车及半成品和原材料运输，钢筋帮扎时临时脚手架搭拆，保护层垫块的制作与安装，实验钢筋免费制作，钢筋的加固，植筋，超高部分的垂直运输和临时支撑等一切费用（≥1000mm厚筏板基础及板马凳筋按实际安装工程量计算，＜1000mm厚筏板基础及板马凳筋不计入工程量，加固基础梁等防倾倒措施筋不计）。自备钢筋设备。 2、含桩头钢筋处理及基础钢筋防雷接地焊接，不另计费。 3、甲方只提供钢筋，其他费用全部由乙方承担，计算仅以图纸预算量为依据，措施钢筋不再另计。 | t | 150 |  |  |  |
| **10** | 砌筑工程 | 红砖砌筑/毛石砌筑 | 包含完成砌筑施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护不另计算超高费用)、材料倒运、砂浆及砂浆搅拌运输、拉结筋的安装等内容。铺砂浆、运砖、清理基槽坑、砌砖等。砌砖包括窗台虎头砖、挡水沿、腰线、门窗套；安放木砖、铁件、植筋、墙拉结筋安装等。甲方仅提供钢筋、水泥、沙子、砖、砌块，其他全部由分包人负责。 | m³ | 600 |  |  |  |
| **11** | 加气混凝土砌块 | 包含完成砌筑施工的所有劳务施工内容，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护不另计算超高费用)、材料倒运、砂浆及砂浆搅拌运输、拉结筋的安装等内容。铺砂浆、运砖、清理基槽坑、砌砖等。砌砖包括窗台虎头砖、挡水沿、腰线、门窗套；安放木砖、铁件、植筋、墙拉结筋安装等。甲方仅提供钢筋、水泥、沙子、砖、砌块，其他全部由分包人负责。 | m³ | 600 |  |  |  |
| **12** | 水泥砂浆抹灰 | 包含完成内外墙体抹灰施工所有工作内容，基层清理修补、润湿、堵眼、补槽、调运砂浆、贴灰饼、充筋、分层抹压、挂网、刷浆、洒水、罩面（压光根据要求实施）、门窗洞侧壁、护角、安装分隔条（含材料费）、雨棚窗台滴水线、清落地灰，搭拆操作架体、挂设安全网、养护、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 3000 |  |  |  |
| **13** | 屋面工程 | SBS防水卷材带锡箔 4mm厚-20℃ | 包含完成内SBS防水卷材施工所有工作内容，清理基层,涂刷基层处理剂,防水薄弱处涂聚氨酯涂膜加强,铺贴卷材、收口、压条、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 2700 |  |  |  |
| **14** | 矿渣保温 | 1、包含水泥炉渣或轻集料2%找坡层的所有工作内容，包括相关措施费、材料场内及垂直运输、余料清理等，结算工程量以实际找坡水平投影面积计算。甲方仅提供水泥、炉渣、蛭石，其他全部由分包人负责。不尽之处另见分包合同中的分包范围和内容。 2、含通气帽预埋。 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| **15** | 保护层、找平层 | 20厚水泥砂浆保护层（每1m见方半缝分隔） | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **16** | 外墙工程 | 保温（岩棉板、XPS聚苯板） | 包含完成内外墙体抹灰施工所有工作内容，基层清理、打毛、切割、粘贴、打磨、找平、锚栓(钢架支托)固定、涂刷界面砂浆、保温板安装、搭拆操作架体、挂设安全网、养护、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **17** | 外墙砂浆挂网抹灰 | 包含完成内外墙体抹灰施工所有工作内容，基层清理修补、润湿、堵眼、补槽、调运砂浆、贴灰饼、充筋、分层抹压、挂网、刷浆、洒水、罩面（压光根据要求实施）、门窗洞侧壁、护角、安装分隔条（含材料费）、雨棚窗台滴水线、清落地灰，搭拆操作架体、挂设安全网、养护、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **18** | 外墙涂料、乳胶漆 | 包含完成外墙涂料、乳胶漆施工所有工作内容，打磨,刷底漆一遍、乳胶漆两遍等、清落地灰，搭拆操作架体、挂设安全网、养护、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 3000 |  |  |  |
| **19** | 落水管 φ110PVC管 | 包含完成外墙涂料、乳胶漆施工所有工作内容，安装就位、短管制作、安装、截料、接口、套管、安装、固定、搭拆操作架体，文明施工等。 | m | 300 |  |  |  |
| **20** | 楼地面工程 | 混凝土地面（泵送） | 包括完成砼地面的所有工作内容，含基层清理平整夯实、支拆模、混凝土运输、捣平、铺设钢筋网片、压实、压光、养护等，结算工程量以实际完成面积计算，承包人仅提供商混或混凝土原材料，其他均由分包单位负责。 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| **21** | 陶瓷地砖 | 包括完成砼地面的所有工作内容，含清理基层,调运水泥砂浆,砖边切割,磨细,贴砖,喷水揭纸拔缝,擦缝,清理净面等。 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| **22** | 内墙装饰装修 | 水泥砂浆抹灰 | 包含完成内墙体抹灰施工所有工作内容，清理、修补、湿润基层表面,堵墙眼,调运砂浆,分层抹灰、抹平(包括门窗洞口侧壁及护角线抹灰),清扫落地灰等，搭拆操作架体、挂设安全网、养护、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 400 |  |  |  |
| **23** | 刮腻子 | 包含完成内墙体刮腻子施工所有工作内容，清理,打磨,满刮腻子两遍、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 700 |  |  |  |
| **24** | 内墙乳胶漆 | 包含完成内墙体刮腻子施工所有工作内容，刷底漆一遍、乳胶漆两遍、清理、打磨、刷乳胶漆、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 1400 |  |  |  |
| **25** | 内墙墙砖 | 包括完成内墙墙砖的所有工作内容，含清理基层,调运砂浆(胶粘剂),刷素水泥浆,砂浆打底,贴砖,喷水揭纸拔缝、擦缝,清理净面、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **26** | 钢结构 | 综合 | 包括但不限于钢结构制作安装，场内运输等，以及甲方要求的钢结构除锈、刷防锈漆两遍，刷免漆两遍。包括材料自库房领取、运输、倒运及回收入库。甲方只提供钢结构材料及漆，其他辅助材料均有乙方负责提供。 | t | 320 |  |  |  |
| **27** | 外封闭工程 | 100厚岩棉彩钢复合屋面板 | 包括完成岩棉板屋面板施工的所有工作内容，截料,制作安装铁件,吊装安装屋面板;安装防水堵头、屋脊板、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 1500 |  |  |  |
| **28** | 100厚岩棉复合墙面板板 | 包括完成岩棉板墙板施工的所有工作内容，含放料,下料,切割断料;开门窗洞口,周边塞口,清扫;弹线,安装、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 5000 |  |  |  |
| **29** | 彩钢板单板 | 包括完成彩钢板单板施工的所有工作内容，含截料,制作安装铁件,吊装安装屋面板;安装防水堵头、屋脊板、放料,下料,切割断料;开门窗洞口,周边塞口,清扫;弹线,安装、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| **30** | 门窗工程 | 55断桥铝金属窗1.8mm（4+12+4） | 包括完成金属窗施工的所有工作内容，含开箱,解捆,定位,划线,吊正,找平,安装,周边塞缝、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **31** | 防盗门、防火门 | 包括完成金属窗施工的所有工作内容，含门及五金安装,周边塞缝、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| **32** | 铁大门 | 包括完成铁大门施工的所有工作内容，含放样,划线,截料,平直,钻孔,拼装,焊接,补刷防锈漆等、场地清理，文明施工等。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| **33** | 木门 | 包括完成木门施工的所有工作内容，含门扇、门套安装,周边塞缝、场地清理，文明施工等。 | 樘 | 50 |  |  |  |
| **34** | 室外工程 | 混凝土路面、散水、坡道、垫层（泵送） | 包括完成砼地面的所有工作内容，含基层清理平整夯实、支拆模、混凝土运输、捣平、铺设钢筋网片、压实、压光、养护等，结算工程量以实际完成面积计算，承包人仅提供商混或混凝土原材料，其他均由分包单位负责。 | ㎡ | 5500 |  |  |  |
| **35** | 人行道板、面包砖、草坪砖安砌 | 包括完成砖地面的所有工作内容，含清理基础,放样,安砌,扫砂,清理,运料等. | ㎡ | 200 |  |  |  |
| **36** | 路沿石安砌 | 包括完成路沿石安砌的所有工作内容，含定型，审底，铺基础及垫层，灰浆调制，安砌，勾缝，养护等。 | m | 500 |  |  |  |
| **37** | 石材台阶、楼地面面层 | 包括完成石材台阶、石材楼地面的所有工作内容，含清理基层,调运水泥砂浆,湿板,板边切割,磨细,贴板,擦缝(碎拼为填缝),清理净面等。 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| **38** | 干挂石材 | 包括完成干挂石材的所有工作内容，含定位,板边切割、磨细,开槽,挂件安装,安装饰面板,擦(勾)缝,清理净面等。 | ㎡ | 240 |  |  |  |
| **39** | 墙面石材粘贴 | 包括完成墙面石材粘贴的所有工作内容，含清理基层,调运砂浆,砂浆打底,刷素水泥浆,湿板、板边切割、磨细、贴板、擦缝,清理净面等。 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| **40** | 措施工程 | 标准外双排外脚手架 | 双排脚手架施工为建筑物外双排外脚手架施工；其它单价范围内的脚手架已包含在单价范围内不得再重复结算。按定额工程量计算规则结算。含满铺跳板、挂安全网及踢脚板费用。 | ㎡ | 3000 |  |  |  |
| **41** | 里脚手架 | 里脚手架施工为建筑物里脚手架施工；其它单价范围内的脚手架已包含在单价范围内不得再重复结算。按定额工程量计算规则结算。含场内、外材料运输,选料,安装底座,搭设脚手架、扫地杆、斜撑、防护栏杆,翻铺板子,拆除和分类整理,堆放材料等费用。 | ㎡ | 6000 |  |  |  |
| **42** | 预埋件制作、安装 | 所有部位 | 包含完成预埋件制作安装（含预埋套管）的所有劳务施工内容。承包人仅提供预埋件主材(钢材)，其他全部由分包人负责，包括相关措施费用(范围内脚手架搭拆及安全防护)、材料倒运运输、钢板表面在模板拆除后涂刷油漆、免费制作实验所需试件等内容。具体包含内容另见分包合同中的分包范围和内容。含电焊机、氧气、乙炔、焊把、焊把线、焊帽、风带、氧气乙炔表等所有割具、焊具。（按计划表加工，分类码放整齐并作标识，安装时，与模板接触面埋件四周粘贴海绵条，成型后剔凿出埋件并将埋件四周割方正） | t | 10 |  |  |  |
| **43** | 螺栓 | 所有部位 | 预埋螺栓安装。含电焊机、氧气、乙炔、焊把、焊把线、焊帽、风带、氧气乙炔表等所有割具、焊具。 | 套 | 200 |  |  |  |
| **44** | **安装工程** | |  |  |  |  |  |  |
| **45** | 给排水工程 | 给排水塑料管 | 包括完成给排水塑料管所有工作内容，含切管,组对,熔接/粘接,管道及管件安装,水压试验及水冲洗/灌水试验。 | m | 400 |  |  |  |
| **46** | 给水钢管 | 包括完成给水钢管所有工作内容，含调直,切管,坡口,煨弯,挖眼接管,异径管制作,组对,焊接,管道及管件安装,水压试验及冲洗。 | m | 300 |  |  |  |
| **47** | 螺纹阀门 | 包括完成螺纹阀门所有工作内容，含切管,套丝,阀门连接,水压试验。 | 个 | 50 |  |  |  |
| **48** | 蹲便池 | 含打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水。 | 个 | 20 |  |  |  |
| **49** | 小便池 | 打螺栓孔,小便器及附件安装,与上下水管连接,试水。 | 个 | 20 |  |  |  |
| **50** | 马桶 | 打螺栓孔,大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水。 | 个 | 20 |  |  |  |
| **51** | 洗脸盆 | 打螺栓孔,托架安装,洗涤盆及附件安装,与上下水管连接,试水。 | 个 | 20 |  |  |  |
| **52** | 暖通工程 | 钢管 | 包括完成钢管所有工作内容，含调直,切管,坡口,煨弯,挖眼接管,异径管制作,组对,焊接,管道及管件连接,水压试验及冲洗。 | m | 1600 |  |  |  |
| **53** | 法兰阀门 | 含制垫,加垫,阀门连接,紧螺栓,水压试验。 | 个 | 50 |  |  |  |
| **54** | 铸铁散热器 | 含打墙眼,托钩(卡子)安装,散热器稳固,水压试验。 | 组 | 60 |  |  |  |
| **56** | 轴流排气扇 | 测位,划线,打眼,固定吊钩,安装调速开关,接焊包头,接地。 | 个 | 5 |  |  |  |
| **57** | 电气工程 | 线槽安装及布线 | 清扫线槽,放线,编号,对号,接焊包头。 | m | 400 |  |  |  |
| **58** | 穿管安装及布线 | 穿引线,扫管,涂滑石粉,穿线,编号,接焊包头。 | m | 300 |  |  |  |
| **59** | 布电缆 | 含组对,焊接或螺栓固定,弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接、补漆、桥架修理。 | m | 600 |  |  |  |
| **60** | 控制箱/配电箱 | 含开箱,检查,安装,查校线,接地。 | 个 | 10 |  |  |  |
| **61** | 开关/插座面板 | 含测位,划线,打眼,紧螺丝,清扫盒子,上木台,装开关和按钮,接线,装盖。 | 个 | 100 |  |  |  |
| **62** | 普通灯具 | 测定,划线,打眼,紧螺栓,上木台,灯具安装,接线,接焊包头。 | 个 | 50 |  |  |  |
| **63** | **拆除工程** | |  |  |  |  |  |  |
| **64** | 拆除砌体 | 综合 | 包括基础土方开挖,砌体拆除,并将污土清理至指定地点归堆。 | m³ | 300 |  |  |  |
| **65** | 凿除混凝土 | 路面/垫层 | 全部拆除、破碎、控制扬尘、块体吊运、就近清理、堆放。并将污土清理至指定地点归堆。 | ㎡ | 3500 |  |  |  |
| **66** | 基础及主体 | 全部拆除、破碎、控制扬尘、块体吊运、就近清理、堆放。并将污土清理至指定地点归堆。 | m³ | 600 |  |  |  |
| **67** | 屋面拆除 | 防水拆除 | 拆除后材料运指定地点分类码放整齐,污土清理归堆。 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| **68** | 保温层拆除 | 拆除后材料运指定地点分类码放整齐,污土清理归堆。 | m³ | 800 |  |  |  |
| **69** | 压型屋面板拆除单板/复合板 | 拆除后材料运指定地点分类码放整齐,污土清理归堆。 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| **70** | 落水管拆除 | 拆除后材料运指定地点分类码放整齐,污土清理归堆。 | m | 500 |  |  |  |
| **71** | 钢结构拆除 | 钢结构拆除 | 剔凿、切割、拆卸、材料倒运,垃圾清理指定地点分类堆放整齐。 | t | 10 |  |  |  |
| **72** | 楼地面拆除 | 人行道板地面砖 | 拆除包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 1000 |  |  |  |
| **73** | 瓷砖 | 拆除包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| **74** | 石材面砖 | 拆除包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| **75** | 楼梯、台阶块料 | 拆除包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| **76** | 金属栏杆 | 拆除、废渣废料倒运至指定地点归堆。 | m | 50 |  |  |  |
| **77** | 墙柱面拆除 | 水泥砂浆铲除 | 铲除面层(含粉刷层)、清理并运至指定地点归堆。 | ㎡ | 800 |  |  |  |
| **78** | 墙面粘贴块料面层拆除 | 包括饰面板、结合层拆除,挂件或钢架拆除及现场清理等全部操作过程。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| **79** | 墙面干挂块料面层拆除 | 包括饰面板、结合层拆除,挂件或钢架拆除及现场清理等全部操作过程。 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| **80** | 天棚拆除 | 综合 | 铲除面层(含粉刷层),清理并运至指定地点归堆。包括抹灰面上粉刷、喷涂面层刮铲,清理并运至指定地点归堆。 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| **81** | 门窗拆除 | 门窗拆除 | 包括拆除及材料运至分类码垛整齐。 | 扇 | 100 |  |  |  |
| **82** | 卷帘门窗拆除 | 包括拆除及材料运至分类码垛整齐。 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| **83** | 隔断拆除 | 隔断拆除 | 包括面层、木楞拆除,材料及污物杂屑倒运至指定地点分类堆放。 | ㎡ | 40 |  |  |  |
| **84** | 给排水、暖通拆除 | 钢管拆除 | 泄水、锯断、落下、拆落支架、剔灰口、拆除保温层及搬运至堆放地点,码放整齐。 | m | 60 |  |  |  |
| **85** | 塑料管拆除 | 泄水、锯断、落下、拆落支架、剔灰口、拆除保温层及搬运至堆放地点,码放整齐。 | m | 100 |  |  |  |
| **86** | 散热器拆除 | 泄水、拆活接头、剔落卡子、托架、堵洞、搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 组 | 50 |  |  |  |
| **87** | 小便器/大便器拆除 | 包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件、安丝堵、剔凿地面、搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 个 | 10 |  |  |  |
| **88** | 双壁波纹管拆除 | 泄水、锯断、落下、拆落支架、剔灰口、拆除保温层及搬运至堆放地点,码放整齐。 | m | 20 |  |  |  |
| **89** | 电气拆除 | 电缆拆除 | 断电、拆封头、拆号牌、电缆拆除、搬运至指定地点、清理现场等。 | m | 50 |  |  |  |
| **90** | 拆除人行道板 | 所有部位 | 拆除,清底,场内运输,旧料清理成堆等。 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| **91** | 拆除路缘石 | 所有部位 | 拆除，刮净,场内运输,旧料清理成堆等。 | m | 50 |  |  |  |
| **92** | 拆除石材地面 |  | 包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| **93** | 拆除石材台阶面板 |  | 包括面层、结合层拆除,并将渣土运至指定地点堆放。 | ㎡ | 50 |  |  |  |
| **94** | **其他部分** | |  |  |  |  |  |  |
| **95** | 零工 |  | 本项为指定单价报价，分包人应接受承包人指定的综合单价，用于除合同单价包含范围以外发生的零工结算，且每工日不低于10小时。 | 工日 | 300 |  |  |  |
| **96** | 暂列金 |  | 根据承包人管理要求，需分包人另提供勤杂保洁、炊事员、安保人员、司机及其他辅助或协助人员的，分包人协助提供，人员管理及工薪标准执行承包人相关规定。该部分费用，承包人按月结算额100%支付。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 | 建筑垃圾处置 |  | 施工过程中产生垃圾需外运处置，不产生舆论。 | T | 1200 |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |
| 税金 | | | | 3% |  |  |  |  |
| 价税合计 | | | |  |  |  |  |  |
| 1. 以上为固定不含税综合单价，包括人工费、需分包人提供的辅材费、小型机具机械使用费（进出场费）、措施费（包括技术措施费和组织措施费及冬雨季施工费等）、施工期间的交叉配合费、零星材料清理费（需将碎砖、砂浆、砼等零星材料清理及二次使用）、安全生产标准化施工及维护费、承包人提供材料的保护费、周转材料的维修码垛打包及钢管调直费、安全防护费用、人员进场费、打更费、疫情防控费（分包人应自行采购口罩、防护服、体温计等医务用品）、体检费、成品保护费、分包人管理费、利润、规费、保险及人材机涨价风险等，施工中需符合承包人质量标准化要求。最终以设计图纸及现场实际完成合格工程量并按照合同计价方式进行结算。如遇以上合同清单外增加工作内容，单价须经项目组织询比价确定后进行结算。 2. 以上单价不包括水电费用，水电费由承包人承担，结算时不再扣除水电费。 3. 以上为不含税单价，本分包工程须分包单位提供增值税专用发票，增值税税率3%。 4. 此报价包含分包人必须为其管理人员、施工人员缴纳社会保险、入职前体检，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用，根据需要承包人有权要求分包人提供保险缴纳证明及体检报告等，乙方若不能提供保险缴纳证明及体检报告的，将按照未购买保险金额及体检费用的双倍进行扣罚。入职前必须与劳务人员签订劳务用工合同（签字、手印齐全）并上交承包人。 5. 进场后所有人员及相关事宜必须服从业主（矿）相关的所有规章制度及文件，同时必须配合或服从地方相关政策等事宜。 | | | | | | | | |

法定代表或委托代理人：

报价单位（盖章）：

2024年 03月31日

**三、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 联系电话：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 **吕梁项目部兴县零星工程劳务分包** ，签署上述工程的竞价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位：（盖章）

日期： 2024年03月 31 日

|  |
| --- |
| 此处附身份证复印件正反面 |

**四、法人授权委托书**

本授权委托书声明，我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 为我公司代理人，以本公司的名义参加 **吕梁项目部兴县零星工程劳务分包** 竞价活动，并完成合同签订、合同执行和项目保修等工作。代理人在竞价、 评审、合同谈判及合同实施过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权利。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号：

联系电话：

报价单位：（公章） 法定代表人：（鉴章）

本授权书有效期： 年 月 日至合同终止

附：委托代理人《居民身份证》复印件、社保缴纳证明资料

|  |
| --- |
| 附身份证复印件正反面、社保缴纳证明资料 |

**五、资质证明文件**

1、企业营业执照（三证合一的）（盖章）

2、企业资质证书复印件（盖章）

3、安全生产许可证书复印件（盖章）

4、银行开户行许可证复印件（盖章）

5、纳税人资格证明资料

6、相关人员资格证书复印件、主要人员社保缴纳证明

7、其他相关证明资料

**六、供应商廉洁承诺书**

**致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

2024年03月31日

**七、****无拖欠农民工工资承诺书**

致：中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处

我公司承诺在该项目严格按照国家规定，按时发放农民工工资，绝不拖欠农民工工资，如果发生违反规定愿意接受有关部门处罚。

承诺人：（单位公章）

日期：2023年 03 月31日

**八、与本工程竞价有关的其它说明**

备注：除上述文件外，其它能证明报价单位符合竞价条件和具有履行合同的能力的资料或报价单位认为需要说明的问题，比如：类似业绩资料、财务状况、劳动力计划、施工方案等，格式自定。